**MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL**

(Utilizar o papel timbrado da empresa, caso houver)

Dispensa nº **010/2025**

Processo nº **116.737/2025**

Razão Social:

CNPJ nº:

Endereço:

Telefone:

E-mail Institucional:

Dados Bancários:

* Banco:
* Nº da Agência:
* Nº da Conta Corrente

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QUANT** | **VALOR UNIT R$** | **VALOR TOTAL R$** |
| 1 | Cadeira para escritório fixa, Tipo pé palito laminada desmontável, Tubo em aço; Encosto e assento em espuma injetada 50 mm; Densidade D40; Revestimento com tecido 100% poliéster na cor AZUL; Encosto médio; concha do encosto e do assento injetada em material termoplástico; com espessura de no mínimo 12 mm; Altura: 85,00 cm, Largura: 43,00 cm, Profundidade: 40,00 cm e peso 6,00 kg. Confortável, prática, resistente, durável; Estrutura (pé e encosto) em tubo de aço 7/8 no mínimo com pintura de alta qualidade; Capacidade mínima para 100 kg. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser entregue montado. | Und | 23 |  |  |
| 2 | Cadeira para escritório com base giratório, modelo Gerente; Revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno na cor AZUL; Assento e encosto modelo gerente com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidade média de 55kg/m3; Base de aço com capa protetora em polipropileno; Mecanismo giratório com 5 rodízios e regulagem de altura; Braços em formato T com regulagem de altura. ASSENTO: Largura: 46,0 cm Profundidade:  43,0 cm Espessura: 7,0 cmENCOSTO: Largura: 42,0 cm Altura: 46,0 cmEspessura: 7,0 cm. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser entregue montado. | Und | 15 |  |  |
| 3 | MESA REUNIÃO REDONDA COM PÉ EM AÇO. DIMENSÕES: 1200X740MM: Mesa Reunião redonda com estrutura em aço. Dimensões: 1200 (diâmetro) x 740mm. Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo. Cor branca. Deve ser entregue montado. | Und | 1 |  |  |
| **VALOR TOTAL DOS ITENS** |  |

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

Cidade/UF, ...... de ............................. de .............

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do responsável pela empresa

CPF do responsável pela empresa

Razão Social

CNPJ da proponente